

 ***Сайт: www.breketshop.ru
 Мобильная версия: m.breketshop.ru
 тел/факс :+7 (495) 649-31-72***

Благодарим за приобретение одних из лучших ортодонтических инструментов . Постоянно следуя рекомендованным стерилизационным процедурам, Вы будете довольны инструментом в течении долгих лет.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ :**

 **СТЕРИЛИЗАЦИЯ**

 **Автоклавирование**

1. Достерилизационная очистка инструментов с использованием высококачественного ультразвукового раствора с РН-нейтральным , препятствующим появлению ржавчины. Использование дистиллированной воды обеспечит дальнейшую защиту от ржавчины и изменения цвета.
2. Соединение должно быть высушено сжатым воздухом и протёрто салфеткой.
3. Разложите неупакованные инструменты с открытыми рабочими частями на подносе. Избегайте контактов инструментов друг с другом.
4. Проводите стерилизационный цикл при 275° F (140° С) в течении 3 минут. Это типичные параметры для цикла обработки паровым автоклавом. Сверяйтесь с инструкцией производителя и моделью автоклава, которой Вы пользуетесь.
5. Смажьте соединения.

 **Сухой жар**

1. Достерилизационная очистка инструментов с использованием высококачественного ультразвукового раствора с РН-нейтральным , препятствующим появлению ржавчины. Использование дистиллированной воды обеспечит дальнейшую защиту от ржавчины и изменения цвета.
2. Соединение должно быть высушено сжатым воздухом и протёрто салфеткой.
3. Разложите неупакованные инструменты с открытыми рабочими частями на подносе. Избегайте контактов инструментов друг с другом.
4. Проводите стерилизационный цикл при 375° F (190° С) в течении 20 минут. Сверяйтесь с инструкцией производителя и моделью, которой Вы пользуетесь.
5. Смажьте соединения.

**ГАРАНТИИ И РЕМОНТ**

Все инструменты высокого качества и удобны в работе. Производители обязуются при необходимости заменить или отремонтировать инструменты, в случае, когда имеется несоответствие стандартам контроля качества. Следование рекомендациям очистки, стерилизации и смазки поможет обеспечить оптимальную работу инструмента.

Неправильная эксплуатация и хранение инструмента делает недействительными гарантии.